## 

## Constants

**[NAVDATA-0001]:** ADF\_DEFAULT\_FREQ = 0 kHz

**[NAVDATA-0006]:** ADF\_MAX\_FREQ = 535 kHz

**[NAVDATA-0005]:** ADF\_MIN\_FREQ = 190 kHz

**[NAVDATA-0002]:** DME\_DEFAULT\_FREQ = 0 kHz

**[NAVDATA-0008]:** DME\_MAX\_FREQ = 1215 kHz

**[NAVDATA-0007]:** DME\_MIN\_FREQ = 960 kHz

**[NAVDATA-0004]:** TACAN\_DEFAULT\_FREQ = 0 kHz

**[NAVDATA-0012]:** TACAN\_MAX\_FREQ = 1215 kHz

**[NAVDATA-0011]:** TACAN\_MIN\_FREQ = 960 kHz

**[NAVDATA-0010]:** VHF\_MAX\_FREQ = 117.95 MHz

**[NAVDATA-0009]:** VHF\_MIN\_FREQ = 108.00 MHz

**[NAVDATA-0003]:** VHF\_DEFAULT\_FREQ = 0 MHz

**[NAVDATA-0013]:**

**[NAVDATA-0014]:**

**[NAVDATA-0015]:**

## External Signals

**[NAVDATA-0023]:** BUTTON\_1\_PRESSED

**[NAVDATA-0024]:** BUTTON\_2\_PRESSED

**[NAVDATA-0025]:** BUTTON\_3\_PRESSED

**[NAVDATA-0026]:** BUTTON\_4\_PRESSED

**[NAVDATA-0027]:** BUTTON\_5\_PRESSED

**[NAVDATA-0028]:** BUTTON\_6\_PRESSED

**[NAVDATA-0029]:** USER\_ENTRY

## Internal Signals

**[NAVDATA-0030]:** ADF\_FREQ

**[NAVDATA-0016]:** DISPLAY\_STATE

**[NAVDATA-0031]:** DME\_FREQ

**[NAVDATA-0017]:** LABEL\_1

**[NAVDATA-0018]:** LABEL\_2

**[NAVDATA-0019]:** LABEL\_3

**[NAVDATA-0020]:** LABEL\_4

**[NAVDATA-0021]:** LABEL\_5

**[NAVDATA-0022]:** LABEL\_6

**[NAVDATA-0034]:** TACAN\_FREQ

**[NAVDATA-0036]:** USER\_ENTRY\_VHF\_VALID

**[NAVDATA-0032]:** VHF\_FREQ

**[NAVDATA-0035]:** VHF\_FREQ\_VALID

**[NAVDATA-0033]:** VHF\_MODE

## Other Signals

**[NAVDATA-xxxx]:**